NÁVOD K ÚDRŽBĚ
Lité terazzo SIB Extreme AG Style
Životnost a péče o podlahu
Při správné údržbě dosahují terazzové podlahy životnosti v řádu několika desítek let a často slouží po celou dobu životnosti stavby. Zachování vzhledu, odolnosti a dlouhodobé funkčnosti podlahy však vyžaduje pravidelnou péči a periodickou obnovu ochranných vrstev.
Společnost Omega 99 v rámci realizace provádí základní ochranu povrchu formou impregnace a finálního napuštění podle charakteru provozu a způsobu využití podlahy.
Typy povrchové ochrany
Polymerní vosky
Standardní způsob finální ochrany podlahy.
Vlastnosti:
✓ hedvábný až vysoký lesk
✓ snadná údržba
✓ možnost pravidelného obnovení
✓ vhodné pro běžné interiérové prostory

Kamenická chemie – impregnace
Používá se zejména pro:
· vysoce zatěžované prostory 
· obchodní plochy 
· veřejné chodby a pasáže 
· prostory s častým výskytem vody 
Vlastnosti:
✓ vyšší ochrana proti pronikání nečistot
✓ snížení nasákavosti povrchu
✓ delší životnost podlahy
✓ matný až pololesklý vzhled
Pro správnou aplikaci musí být podklad dokonale suchý a po aplikaci je nutné dodržet doporučenou dobu vysychání.

Průběžná údržba
Následnou běžnou údržbu zajišťuje uživatel podlahy.
Vysoce zatěžované prostory
veřejné chodby, obchodní centra, restaurace, recepce, haly, komerční provozy 
Doporučený postup:
· pro denní údržbu používat mycí stroj s PAD kotouči (bílý nebo červený) 
· používat mycí prostředky určené pro teraco nebo kamenné podlahy 
· alternativně čistit běžným mopem 
Doporučená obnova ochranné vrstvy:
každé 3–6 měsíců
Postup:
1. odstranit zbytky původní ochranné vrstvy 
2. důkladně vyčistit povrch 
3. aplikovat novou ochrannou vrstvu 

Běžně pochozí prostory
Byty, rodinné domy, kanceláře, administrativní prostory 
Doporučený postup:
· běžné vytírání mopem 
· podle potřeby přidat malé množství ochranného vosku do čisté vody 
Doporučená obnova ochranné vrstvy:
přibližně každých 6–12 měsíců
Interval se může prodlužovat podle stáří podlahy a intenzity provozu.

Doporučení pro podlahy z bílého cementu
Podlahy realizované z bílého cementového pojiva mohou být citlivější na pronikání nečistot do struktury materiálu.
Doporučujeme:
· pravidelně kontrolovat stav povrchu 
· neodkládat odstranění znečištění 
· při zvýšeném znečištění provést důkladné čištění a obnovu ochranné vrstvy 
Pokud dojde k proniknutí nečistot do povrchu, může být nutné:
· jemné přebroušení povrchu 
· vyčištění jednokotoučovým strojem 
· použití lešticích kotoučů nebo PAD (hnědý) 
· nové kompletní napuštění podlahy 

Důležitá upozornění
Na čištění teraca nikdy nepoužívejte:
✕ kyselé čisticí prostředky
✕ agresivní chemii
✕ chlorové prostředky (např. SAVO)
✕ silné odmašťovače
✕ abrazivní prostředky
Tyto produkty mohou poškodit povrchovou ochranu i samotné cementové pojivo.
Doporučení podle systému SIB Extreme AG Style
· Podlaha potřebuje přirozeně „dýchat“ – nezakrývejte ji dlouhodobě neprodyšnými materiály. 
· Před pravidelným mokrým čištěním nechte novou podlahu a impregnaci vyzrát minimálně 5–7 dní. 
· Pro dlouhodobé zachování vzhledu doporučujeme používat pouze prostředky určené pro teraco nebo přírodní kámen. 
Technické informace
Podrobnější informace k údržbě, obnově ochranných vrstev nebo doporučeným čisticím prostředkům vám rádi poskytneme:
Omega 99
E-mail: info@omega99.cz

